# PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

## Identifikační údaje stavby

|  |  |
| --- | --- |
| Název stavby: | MIKULOV, UL. MLÝNSKÁ A POŠTOVNÍ – OPRAVA KOMUNIKACE |
| Stupeň dokumentace: | DSP+PDPS; ETAPA 2 |
| Místo stavby: | Mikulov |
| Kraj: | Jihomoravský |
| Okres: | Břeclav |
| Katastrální území: | Mikulov na Moravě (okres Břeclav); 694193 |
| Odvětví: | Dopravní stavby |
| Charakter stavby: | Rekonstrukce komunikace |

## Stavebník nebo objednatel stavby

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel: | Město Mikulov  Náměstí 158/1  692 01 Mikulov |

## Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace

|  |  |
| --- | --- |
| Zhotovitel dokumentace: | SILNIČNÍ PROJEKT s.r.o.  Palackého třída 12, 612 00 Brno  IČ: 469 68 822 |

**Plán kontrolních prohlídek stavby je navržen následovně:**

1. Kontrolní prohlídka - vytyčení inženýrských sítí a vlastní stavby.

V místě stavby budou vytyčeny a povrchově vyznačeny podzemní inženýrské sítě. Bude vytyčen tvar stavby a odsouhlasen objednatelem.

1. Kontrolní prohlídka - kontrola hutnění zemní pláně.

Po provedení zemní pláně vyzve dodavatel objednatele k účasti při zatěžovacích zkouškách a přejímce zemní pláně.

1. Kontrolní prohlídka - osazení obrub.

Před prováděním zpevněných ploch bude odsouhlasena poloha obrub. Kontrola obrub může být provedena současně s kontrolou hutnění pláně.

1. Kontrolní prohlídka – závěrečná.

Bude provedena v rámci přípravy před podáním žádosti o kolaudační souhlas v rámci předání stavby. Stavba bude předávána včetně sadových úprav, bezbariérových úprav a dopravního značení.

Časový harmonogram kontrolních prohlídek bude stanoven v průběhu stavby.